安徽省建设工程测试研究院有限责任公司蚌埠分公司场所装修装饰设计施工一体化项目（项目编号：AHCJ-2024-102）招标文件修改与澄清


各潜在投标人：
现对安徽省建设工程测试研究院有限责任公司蚌埠分公司场所装修装饰设计施工一体化项目（项目编号：AHCJ-2024-102）招标文件作如下修改与澄清：
1、 [bookmark: _Toc11915][bookmark: _Toc31870]采购需求调整为：
[bookmark: _GoBack]
	基础装饰工程量清单（不含沥青室及沥青混合料室）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注（品牌要求）

	一、零星工程

	1
	现场卫生清理
	开荒
	m2
	880.00 
	

	2
	脚手架租赁
	脚手架租赁费
	m2
	880.00 
	

	二、墙面工程

	1
	轻钢龙骨隔墙
	C75轻钢龙骨内填75mm厚容重100kg/m³岩棉，层高4.2米，隔墙高度3米
	m2
	571.00 
	泰山石膏板、莫干山石膏板、龙牌石膏板

	2
	实验室域墙面腻子及乳胶漆
	新建隔墙墙面成品腻子二遍批图，打磨
	m2
	1142.00 
	立邦、多乐士、华润

	3
	小便器
	1.名称:按压式
	套
	2
	恒洁、法恩莎、九牧

	4
	小便隔断
	耐贝特板制作安装
	块
	3
	

	5
	养护室墙面防水
	墙面满刷
1、1.5mm厚JS防水
2.样式颜色由甲方，
3.未尽事宜详见图纸
	m2
	72.68 
	东方雨虹、德高、三棵树

	6
	养护室墙面保温
	底层5公分彩钢板制作，+5公分保温包+40宽竹木纤维板饰面
	m2
	72.68 
	

	7
	养护室缓冲门
	净宽1.2m宽防水净化板制作
	樘
	1.00 
	

	三、顶面工程

	1
	大厅石膏板吊顶
	轻钢龙骨石膏板吊顶
1.吊顶形式,规格,高度:3米；                                                                        2.龙骨材料种类,规格,中距:主龙骨CS50*20mm，中距1200mm用吊件与钢筋吊杆联结后找平，U型轻钢覆面次龙骨CB50*20mm，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结，U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20mm，间距1200mm，用挂插件与次龙骨联结，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200mm；螺钉与距板边长≥10mm，短边≥15mm
3.面层材料:15mm阻燃板基层，9.5mm石膏板.开灯槽（孔），石膏板缝贴绷带
[工程内容]                                                                                                          1.基层清理,吊杆安装；2.龙骨安装；3.面层铺贴；4.嵌缝.除锈等所有工序
	m2
	80.00 
	泰山石膏板、莫干山石膏板、龙牌石膏板

	2
	反光灯槽
	灯槽
	延米
	10.00 
	泰山石膏板、莫干山石膏板、龙牌石膏板

	3
	大厅公共区域顶面乳胶漆
	墙面天棚喷刷涂料�
1.喷刷涂料部位:天棚
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮两遍
4.涂料品种.喷刷遍数:天棚白色乳胶漆，两遍成活
	m2
	80.00 
	立邦、多乐士、华润

	4
	养护室吊顶防水板
	养护室轻钢龙骨骨架，50mm保温板，40mm竹木纤维板饰面
	m2
	62.00 
	

	5
	办公室实验室矿棉板吊顶
	600*600硅酸钙板吊顶
	m2
	100.00 
	

	四、地面工程

	1
	环氧地坪
	地面环氧地坪漆
	m2
	880.00 
	立邦、多乐士、华润

	2
	养护室地面防水
	门口向外刷500mm，门两侧外刷200mm
1.面涂刷1.5mm厚JS防水涂料两道
2.样式颜色由甲方
	m2
	62.00 
	

	3
	加气块隔墙
	
	m2
	72.68 
	150*600*300规格

	五、其他工程工程

	1
	单开木门(M1024)
	木门
	樘
	13.00 
	

	2
	双开木门（M1824)
	原有双开木门安装
	樘
	2.00 
	

	3
	防爆门（960*2150）
	钢制防爆门（化学药品室）
	樘
	1.00 
	

	4
	大厅入户地黄玻璃门
	大厅玻璃门
	樘
	1.00 
	8MM钢化玻璃

	5
	双开玻璃门（BLM1824)
	钢化玻璃门1800mm*2400mm
1.钢化玻璃门
2.推拉门滑轨、推拉门五金、推拉门钩锁
	樘
	2.00 
	8MM钢化玻璃

	6
	不锈钢套
	玻璃门不锈钢套
	套
	3.00 
	

	7
	大厅服务台
	定做生态板板柜体，大理石台面，宽度750mm
	延米
	4
	

	8
	标准试验台
	一体试验台，刚木柜，理化板（宽750）
	延米
	45
	

	9
	仪器底座
	6个砌台+3个挖坑
	项
	9
	见图纸说明


2、 
	强电工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	总配电箱
	明装配电箱，配备100A空开，40A空开10个，32A空开2个，25A空开5个，20A空开2
	套
	2.00 
	品牌：鸿雁、正泰、西门子

	2
	实验室分配电箱
	48回路PZ30开关箱 （含空开）
	套
	3.00 
	品牌：鸿雁、正泰、西门子

	3
	实验室分配电箱
	25回路PZ30开关箱 （含空开）
	套
	10.00 
	品牌：鸿雁、正泰、西门子

	4
	实验室分配电箱
	15回路PZ30开关箱 （含空开）
	套
	1.00 
	品牌：鸿雁、正泰、西门子

	5
	桥架
	100*200厂家订购成品桥架组装安装
	m
	85
	

	6
	线槽
	1.名称:线槽
2.材质:PVC
3.规格:20*40MM
4.配置形式:明装
	m
	750
	

	7
	配线
	1.名称:照明线路
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2*1.5mm2
4.材质:铜芯
	m
	710
	品牌：、绿宝卓众、华新

	8
	配线
	1.名称:插座线路
2.配线形式:线槽穿线
3.型号:BV-3*2.5mm2
4.材质:铜芯
	m
	1200
	品牌：、绿宝卓众、华新

	9
	配线
	1.名称:插座线路
2.配线形式:线槽穿线              3.型号:BV-3*4mm2
4.材质:铜芯
	m
	600
	品牌：、绿宝卓众、华新

	10
	配线
	1.名称:插座线路
2.配线形式:线槽穿线              3.型号:BV-5*4mm2
4.材质:铜芯
	m
	950
	品牌：、绿宝卓众、华新

	11
	配线
	1.名称:插座线路
2.配线形式:线槽穿线
3.型号:BV-3*6mm2
4.材质:铜芯
5.未尽事宜详见图纸
	m
	100
	品牌：、绿宝卓众、华新

	12
	电缆
	1.名称:穿线
2.配线形式:插座线路
3.型号:BV-5*6mm2
4.材质:铜芯
5.未尽事宜详见图纸
	m
	130
	品牌：、绿宝卓众、华新

	13
	电缆
	1.名称:电缆
2.配线形式：桥架安装
3.型号:BV-4*10+1*6mm2
4.材质:铜芯
5.未尽事宜详见图纸
	m
	180
	品牌：、绿宝卓众、华新

	14
	电缆
	1.名称:电缆
2.配线形式:桥架安装
3.型号:BV-4*16+1*10mm2
4.材质:铜芯
5.未尽事宜详见图纸
	m
	150
	品牌：、绿宝卓众、华新

	15
	LED平板灯具
	1.名称:方块吊顶灯
2.型号:4000K
3.规格:600*600mm
	套
	78
	

	16
	养护室防水灯带
	防水灯带，色温：4000K，
	M
	40
	

	17
	圆形吸顶应急灯
	20W筒灯，色温：4000K，
	套
	3
	

	18
	LED筒灯
	20W筒灯，色温：4000K，
	套
	60
	

	19
	应急LED筒灯
	10W筒灯，色温：4000K，
	套
	18
	

	20
	开关
	1.名称:单联单开
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.4米暗装
4.样式颜色由甲方指定
	个
	20
	品牌：鸿雁、正泰、西门子

	21
	开关
	1.名称:单联双开
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.4米暗装
4.样式颜色由甲方指定
	个
	20
	品牌：鸿雁、正泰、西门子

	22
	普通插座
	1.名称:普通插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1米明装
4.样式颜色由甲方指定
	个
	154
	品牌：鸿雁、正泰、西门子

	23
	设备控制插座
	1.名称:空开
2.规格:380V  
3.安装方式:距地1.2米明装
4.样式颜色由甲方指定
	个
	5
	品牌：鸿雁、正泰、西门子

	24
	空调插座
	1.名称:空调插座
2.规格:220V  16A
3.安装方式:距地2米明装
4.样式颜色由甲方指定
	个
	22
	品牌：鸿雁、正泰、西门子

	25
	安全出口指示
	单向、双向及安全出口指示
	个
	8
	

	26
	双头应急灯
	提供及安装双头应急灯
	个
	6
	

	27
	应急照明集中电源箱
	300W应急电源箱（AE1箱)
	个
	1
	

	28
	辅料
	
	项
	1
	


3、 
	弱电工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	其中

	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	30*50线槽
	1.名称:线槽
2.材质:PVC
3.规格:30*50
4.配置形式:明配
	m
	650
	

	2
	6类非屏蔽低烟无卤双绞线
	产品符合ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568-C.2、IEC 61156-5标准中6类要求
导体材料：23AWG实心裸铜
绝缘材料：HDPE
护套材料：LSZH
护套直径：6.1±0.5mm
特性阻抗：100±15Ω
传输延迟：≤45ns/100m
电    容：≤5.6nF/100m
直流电阻：≤9.5Ω
直流电阻不平衡：≤5%
工作温度：-30~60℃
	m
	1300
	品牌：、康普、飞利浦、安普

	3
	墙面弱电箱
	光纤信息箱
	台
	5
	

	4
	弱电机柜
	22U
	台
	1
	

	5
	24口交换机
	型号：RG-ES126GS                     24个10/100/1000Mbps自适应电口
2个10/100/1000Mbps上联光口
交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，
非网管型交换机
机架式
	台
	1
	品牌：水星、华硕、海康威视

	6
	8口PDU
	
	个
	1
	

	7
	信息插座
	1.名称:一位电脑插座
2.规格:86*86
3.样式颜色由甲方指定
	个
	25
	

	8
	辅料
	
	项
	1
	


4、 
	给排水工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	备注

	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	室外布排水管
	1.名称：排水管道
2.材质、规格:PVC管 De110
3.连接形式:粘接
4.管道试压
5.样式颜色由甲方指定
	m
	20
	品牌：日丰、金牛、公元

	2
	排水管
	1.名称:排水管道
2.材质、规格:PVC管 De50
3.连接形式:粘接
4.管道试压
5.样式颜色由甲方指定
	m
	70
	品牌：日丰、金牛、公元

	3
	沉淀池
	50*50*50cm
	项
	2
	品牌：日丰、金牛、公元

	4
	标养室开挖排水管沟
	1、人工开挖管道，                    2、深度5公分                    3、不含室外管线开挖
	m
	35
	品牌：日丰、金牛、公元

	5
	排水沟整理
	1、排水沟基础处理            
	m
	35
	品牌：日丰、金牛、公元

	6
	25给水管
	1.名称：给水管道
2.材质、规格:ppr热熔管 De25
3.水压试验及水冲洗
4.样式颜色由甲方指定
	m
	120
	品牌：日丰、金牛、公元

	7
	20给水管
	1.名称：给水管道
2.材质、规格:ppr热熔管 De20
3.水压试验及水冲洗
4.样式颜色由甲方指定
	m
	148.5
	品牌：日丰、金牛、公元


5、 
	智能化工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注（品牌要求）

	1
	20配管
	1.名称:穿线管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:明装
	m
	150
	

	2
	弱电桥架
	50*100厂家订购成品桥架组装安装
	m
	85
	

	3
	6类非屏蔽低烟无卤双绞线
	产品符合ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568-C.2、IEC 61156-5标准中6类要求
导体材料：23AWG实心裸铜
绝缘材料：HDPE
护套材料：LSZH
护套直径：6.1±0.5mm
特性阻抗：100±15Ω
传输延迟：≤45ns/100m
电    容：≤5.6nF/100m
直流电阻：≤9.5Ω
直流电阻不平衡：≤5%
工作温度：-30~60℃
	m
	1800
	品牌：、康普、飞利浦、安普

	4
	24口POE交换机
	型号：DH-S3000C-24GT2GT2GF-APWR                     24个10/100/1000Mbps自适应电口 
2个10/100/1000Mbps上联光口
24个口支持PoE/PoE+供电
最大PoE功率370W，
交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，
非网管型交换机
机架式
	台
	1
	品牌：水星、华硕、海康威视

	5
	硬盘录像机
	视频接入路数:32
网络输入带宽:256Mbps
网络输出带宽:160Mps
录像分辨率:8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
视频输出:1路HDMI，1路VGA
HDMI输出:4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
VGA输出:默认和HDMI同源，支持可配异源，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
预览分屏:1/2/4/6/8/9/16/25/36画面
视频解码格式:H.265;H.264;Smart264;Smart265
解码能力:12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）
同步回放:16
音频解码格式:G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC
音频输出:1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
语音对讲输入:1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）
盘位:8个SATA接口
单盘容量:最大支持10TB
录像/抓图模式:定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
回放模式:即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放
备份模式:常规备份、事件备份、录像剪辑备份
网络协议:IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）
网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口:2个，RS-485半双工串行接口1个，标准RS-232串行接口
USB接口:2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）
	台
	1
	品牌：水星、华硕、海康威视

	6
	显示器
	监控32寸显示器
	台
	1
	品牌：水星、华硕、海康威视

	7
	10T硬盘
	单硬盘容量：10TB；
硬盘接口：SATA；
硬盘转速：7200RPM；
硬盘缓存：256MB
	块
	2
	品牌：水星、华硕、海康威视

	8
	200万半球摄像机
	传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门:1/3 s~1/100,000 s
宽动态:120 dB
日夜切换模式:ICR红外滤片式
调节角度:水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
防补光过曝:支持
补光灯类型:红外灯
补光距离:最远可达30 m
最大图像尺寸:2560 × 1440
主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩码率:32 Kbps~8 Mbps
网络协议:TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP
同时预览路数:最多6路
接口协议（API）:开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
网络:个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频:个内置麦克风
Smart功能:触发,动侦测，异常
联动方式:传FTP，上传中心，邮件，抓图，录像
通用功能:镜像，密码保护，水印技术
电流及功耗:C：12 V，0.5A，最大功耗：6.0 W,oE：IEEE 802.3af CLASS 3，最大功耗：7 W
供电方式:C：12 V ± 25%，支持防反接保护,PoE：IEEE802.3af，CLASS 3
防护:P66
	台
	19
	品牌：水星、华硕、海康威视

	9
	200万枪机摄像机
	传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门:1/3 s~1/100,000 s
宽动态:120 dB
日夜切换模式:ICR红外滤片式
调节角度:水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
防补光过曝:支持
补光灯类型:红外灯
补光距离:最远可达30 m
最大图像尺寸:2560 × 1440
主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩码率:32 Kbps~8 Mbps
网络协议:TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP
同时预览路数:最多6路
接口协议（API）:开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
网络:个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频:个内置麦克风
Smart功能:触发,动侦测，异常
联动方式:传FTP，上传中心，邮件，抓图，录像
通用功能:镜像，密码保护，水印技术
电流及功耗:C：12 V，0.5A，最大功耗：6.0 W,oE：IEEE 802.3af CLASS 3，最大功耗：7 W
供电方式:C：12 V ± 25%，支持防反接保护,PoE：IEEE802.3af，CLASS 3
防护:P66
	台
	3
	品牌：水星、华硕、海康威视

	10
	枪机支架
	枪机墙面支架
	个
	3
	

	11
	辅料
	
	项
	1
	


6、 
7、 
	制冷设备改动

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	移机器
	
	台
	10
	

	2
	铜管
	
	M
	50
	

	3
	墙面开孔
	墙面开孔
	个
	6
	


8、 
	通排风工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	顶面排风管
	1.名称：排风管
2.材质、铁皮管道200*300
3.连接形式:粘接
	m
	90
	

	2
	排风扇
	
	个
	11
	

	3
	墙面开孔
	墙面开孔
	个
	1
	


9、 
	厂房原装修遗留拆除清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程数量

	1
	原有吊顶部分拆除
	人工费
	项
	1.0 

	2
	石膏板隔墙拆除
	人工费
	项
	1.0 

	3
	墙面玻璃拆除
	人工费
	块
	2.0 

	4
	门及门套拆除
	人工费
	樘
	3.0 

	5
	地面方块地毯拆除
	人工费
	m2
	880.0 

	6
	原有会议室地台拆除
	人工费
	m2
	31.0 

	7
	场地内垃圾搬运
	人工费
	项
	1.0 

	8
	拆除、装修垃圾清运
	人工费
	m2
	880.0 



2、明确合同履约期限为：收到中标通知之后，3日内进场，25日内完成装修工作，由招标人进行验收，逾期未进场/未完工的，甲方有权扣除履约保证金，并重新进行招标。
3、原定开标时间顺延至2024年4月9日下午14:15（北京时间）。
招标文件其它内容不变。
注:此澄清视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，解释顺序按照法律法规的规定执行。本澄清公告与招标文件不一致的执行本公告。请投标人及时下载/查收;需潜在投标人书面回执且未及时主动回执的，视作其已收悉本澄清/更正。
                         

      安徽建设工程测试研究院有限责任公司
安徽省城建设计研究总院股份有限公司
              
2024年4月3日




