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项目名称：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司亳州分公司试验室仪器采购
项目编号：AHCJ-2024-272
招 标 人： 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司
招标代理机构：安徽省城建设计研究总院股份有限公司
招标时间： 二〇二四年八月

安徽省建设工程测试研究院有限责任公司亳州分公司试验室仪器采购（项目编号：AHCJ-2024-272）询价公告
一、项目概况

1、项目名称：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司亳州分公司试验室仪器采购

2、项目编号：AHCJ-2024-272
3、项目地点：安徽省亳州市
4、资金来源：企业自筹；
5、项目估算：87890.00元。
6、交（提）货方式及地点：合同签订之日起，7日内完成设备供货安装，

二、采购需求

具体要求见附件。

三、报价单位资格要求

供应商应同时具备下列条件，在评标阶段的资格审查中必须全部满足：
1、 法人资格要求：独立法人资格、具有有效营业执照；

2、 投标人承诺：向招标人提供的产品不侵犯他人知识产权，投标人及生产厂商对产品有完整权利，包括但不限于商标权、专利权等，因侵犯他人知识产权给招标人带来的一切损失由投标人承担。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加投标。

4、本项目是否接受联合体投标：不接受。

四、评审规则

经评审最低价法最后报价（不含税总价）（对通过资格审查的报价文件，按报价由低到高进行排序，报价最低的单位推荐为第一中标候选人。如报价一致，则通过抽签的方式确定排名。）
五、保证金及代理费

1、保证金：无
2、代理费：人民币800元。

账户信息如下：
银行账户：安徽省城建设计研究总院股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行营业部

账    号：34050148860800001634
付款凭证备注栏中注明“AHCJ-2024-272项目代理费”字样，由中标人支付。
六、报价须知

1、报价截止时间：2024年8月26日09时15分
2、报价文件的递交：

供应商请于2024年8月26日09时15分前将报价文件扫描件（格式见附件三响应文件）发送到邮箱904770293@qq.com；并将所有报价文件纸质原件（一式两份）加盖公章密封邮寄或送至安徽省城建设计研究总院股份有限公司（合肥市包河区花园大道9号，徐工，电话：0551-62878578）。

七、联系方式

招标人：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 

联系人：黄工

电话：17755256060
招标代理单位：安徽省城建设计研究总院股份有限公司
地址：合肥市包河区花园大道9号
联系人：徐工，联系电话：0551-62878578  17855127968

附件

1、 采购需求
1、 技术参数：

	序号
	设备名称
	单位
	采购数量
	具体技术指标或要求
	备注


	1
	标准维卡仪
	套
	1
	1、0-70mm
	

	
	
	
	
	2、滑动部分总重量：300±1克
	

	
	
	
	
	3、试针直径：1.13±0.05毫米
	

	
	
	
	
	4、稠度试杆直径：10±0.05毫米
	

	
	
	
	
	5、满足GB/T 1346-2011标准要求
	

	2
	雷氏夹测定仪
	套
	1
	1、(0～25)mm
	

	
	
	
	
	2、满足GB/T 1346-2011标准要求
	

	3
	滴定管
	套
	1
	50mL，精度0.1mL，棕色
	

	4
	锥形瓶
	个
	6
	250mL
	

	5
	水泥胶砂流动度测定仪
	套
	1
	1.振动部分总重量:4.35kg±0.15kg
	

	
	
	
	
	2.振动落距:10mm±0.2mm
	

	
	
	
	
	3.振动频率:1HZ
	

	
	
	
	
	4.振动次数:25次
	

	
	
	
	
	5.材料:铸钢,工作面镀铬
	

	
	
	
	
	6.直径:230mm±1mm
	

	
	
	
	
	7、满足GB/T 2419-2005标准要求
	

	6
	智能数显水泥细度负压筛析仪
	套
	1
	1、工作负压：-4000~-10000pa
	

	
	
	
	
	2、喷气嘴转速：30r/min
	

	
	
	
	
	3、负压筛内径:Φ150mm
	

	
	
	
	
	4、筛网目孔边长:0.08mm、0.045mm各1个
	

	
	
	
	
	5、电源：AC220V
	

	
	
	
	
	6、满足GB/T 1345-2005标准要求
	

	7
	游标卡尺
	套
	1
	0-200mm数显，精度0.01mm
	

	8
	震击式标准振筛机
	套
	1
	振幅：8mm；振击次数：147次/min；筛摇动次数：221次/min
	

	
	
	
	
	1、筛具最大直径：200-300mm
	

	
	
	
	
	2、回转半径：12.5mm
	

	9
	砂石筛
	套
	1
	振幅：8mm；振击次数：147次/min；筛摇动次数：221次/min
	

	
	
	
	
	1、筛具最大直径：200-300mm
	

	
	
	
	
	2、回转半径：12.5mm
	

	
	
	
	
	3、0.075mm-90 mm方孔石子筛
	

	
	
	
	
	满足GB/T6003.1-2022  GB/T 6003.2-2022标准要求
	

	10
	电子天平
	套
	2
	0-15kg，分度值0.5g
	

	11
	电子天平
	套
	2
	0-15kg，分度值0.5g
	

	
	
	
	
	
	

	12
	电子天平
	套
	1
	0-5000g，分度值0.1g
	

	13
	饱和面干试模
	套
	1
	/
	

	14
	容量瓶
	套
	1
	1000ml、1ml
	

	15
	容量筒
	套
	1
	1L-30L
	

	16
	电子天平
	套
	1
	0-2000g,0.01g
	

	17
	针片状规准仪
	套
	1
	4.75-82.8mm
	

	18
	游标卡尺
	套
	1
	0-300mm 精度0.01mm
	

	19
	酸度计
	套
	1
	1、最小分辨率：0.01；
	

	
	
	
	
	2、测量范围：0-14.00；
	

	
	
	
	
	3、温度范围：（0.00-60.0）℃
	

	
	
	
	
	4、满足GB/T8077-2023要求
	

	20
	比重瓶
	个
	3
	0-25ml或0-50ml
	

	21
	电子秤
	套
	1
	100kg，1g
	

	22
	容量筒
	套
	1
	5L、10L，金属制品
	

	23
	坍落度筒
	套
	1
	范围：0-30cm、精度1cm
	

	
	
	
	
	满足GB 50080-2016、JTG 3420-2020标准要求
	

	24
	密度计
	套
	1
	乙种密度计0.995-1.020,最小分度值为0.0002
	

	
	
	
	
	满足GB 50123-2019、JTG 3430-2020标准要求
	

	25
	土壤筛
	套
	1
	0.075mm-60mm
	

	
	
	
	
	满足GB 50123-2019、JTG 3430-2020标准要求
	

	26
	土壤液塑限联合测定仪
	套
	1
	1、最大量程：22mm，分辨力：0.1mm
	

	
	
	
	
	2、最大量程:20mm左右
	

	
	
	
	
	3、分辨力:0.1mm
	

	
	
	
	
	4、测量非线性误差:优于2%
	

	
	
	
	
	5、接触指示灵敏度:大于10M
	

	
	
	
	
	6、锤重:100克±0.1克,76克±0.1克
	

	
	
	
	
	7、延时时间:5±0.5秒
	

	
	
	
	
	8、锥角:30°±2°
	

	
	
	
	
	9、测量时间:58左右
	

	
	
	
	
	10、连续工作时间:8小时
	

	
	
	
	
	满足GB 50123-2019、JTG 3430-2020标准要求
	

	27
	分析天平
	套
	1
	0-200g ，0.1mg
	

	28
	轻型触探仪
	套
	1
	落锤落距：500mm、锤重：10kg、探头直径40mm、锥角60°、探杆直径25mm
	

	
	
	
	
	满足 JGJ 340-2015标准要求                    
	

	29
	重型触探仪
	套
	1
	落锤落距：760mm、锤重：63.5kg、探头直径74mm、锥角60°、探杆直径42.5mm  
	

	
	
	
	
	满足 JGJ 340-2015标准要求                      
	

	30
	秒表
	套
	2
	0.1s   
	

	31
	塞尺
	套
	1
	0-15mm
	

	32
	手工铺砂仪
	套
	1
	容积25mL
	

	33
	磁力振动台
	套
	1
	符合GB/T 28635-2012、 GB/T 2542-2012
	

	
	
	
	
	GB/T 4111-2013、GB/T 25044-2010标准要求
	

	
	
	
	
	2．振动功率：370W
	

	
	
	
	
	3．振动频率：2800-3000N/min.  46.7-50HZ
	

	
	
	
	
	4．振动质量：32KG±0.5KG
	

	
	
	
	
	5．工作时间：2min
	

	
	
	
	
	6、振幅  0.75±0.02
	

	34
	自动调压混凝土抗渗仪
	套
	2
	0-4MPa
	

	
	
	
	
	1、工作方式：自动恒压且自动升降
	

	
	
	
	
	2、一次性可做试件数：6个
	

	
	
	
	
	3、主模尺寸：φ174.8mm
	

	
	
	
	
	4、模腔上口直径：φ185mm,高度153mm
	

	
	
	
	
	满足GB/T 50082-2009标准要求
	

	35
	电子天平
	套
	1
	0~200g；0.0001g  
	

	36
	砖抗压强度试模
	套
	2
	1、小模具，长:外径:31cm，内径:25cm；宽:外径:15cm，内径:12.5cm；高:外径:8cm，内径:7cm
	各10个，总计20个

	
	
	
	
	2、大模具，长:外径:31cm，内径:25cm
	

	
	
	
	
	宽:外径:27cm，内径:25cm
	

	
	
	
	
	高:外径:8cm，内径:7cm
	

	
	
	
	
	3、小模具10个，大模具10个。
	

	37
	全自动索氏萃取器
	套
	1
	1、每批提取样品数:6个
	

	
	
	
	
	2、脂肪测定仪提取瓶容积:250ML/个或500ML可选
	

	
	
	
	
	3、提取样品量:0-5G/个(可选配0-20G/个)
	

	
	
	
	
	4、控温范围:室温+5°C~100°C    
	

	
	
	
	
	5、电加热功率:800W
	

	
	
	
	
	6、控制器:液晶显示
	


	
	
	
	
	7、控温精度:±0.3°C
	

	
	
	
	
	8、升温时间:约10分钟
	

	
	
	
	
	9、回收系统:自动
	

	
	
	
	
	10、溶剂回收率:>80%
	

	
	
	
	
	满足GB/T 328.26-2007要求
	

	38
	测厚仪
	套
	1
	GB/T13761.1-2022《土工合成材料规定压力下厚度的测量 第1部分:单层产品》
	

	
	
	
	
	1、四种测头：(25cm2、100cm2、Ф10mm、Ф2mm)不同加载力的厚度测试。基准板可上升下降，适合不同厚度试样进行测试。
	

	
	
	
	
	2、测量厚度范围：0.01~30mm
	

	
	
	
	
	3、最小显示数值：0.01mm
	

	
	
	
	
	4、压脚面积：25cm2和100cm2
	

	
	
	
	
	5、试样压力：2kpa、20kpa、200kpa
	

	
	
	
	
	6、基准板：200mmx160mm
	

	
	
	
	
	7、杠杆比：1:6   1:12
	

	39
	读数放大镜
	套
	1
	10倍
	

	40
	干燥器
	套
	1
	30cm
	

	41
	培养皿
	套
	1
	70*40mm
	

	42
	铝板
	套
	1
	厚度不小于2mm，面积大于100*50mm
	

	
	
	
	
	100*100*2mm，可定制其他尺寸
	

	43
	角度尺
	套
	1
	0-320度 无视差款
	

	44
	钢板尺
	套
	1
	600mm，1mm
	

	45
	铝盒
	套
	1
	40*25mm，55*35mm,70*38mm,80*50mm,100*50mm一套
	

	46
	量筒
	套
	1
	1000ml
	

	47
	百分表
	套
	2
	0-10mm，0.01mm
	

	48
	水泥净浆搅拌机
	套
	1
	慢速转速：62±2r/min,搅拌时间：120±1s；快速转速：125±5r/min，搅拌时间：120±3s
	

	
	
	
	
	符合JC/T 729的要求
	

	49
	立式砂浆搅拌机
	套
	1
	1、筒深 29cm直径38cm
	

	
	
	
	
	2、外形尺寸90*44*94cm
	

	
	
	
	
	3、搅拌叶转速：(顺时针)80±4R/MIN
	

	
	
	
	
	4、搅拌筒转速：(逆时针)60土2R/MIN
	

	
	
	
	
	5、满足JGJ/T 70-2009标准要求
	

	50
	钢筋连续式标点机
	套
	1
	用途：为测试钢筋延伸率而设计的划印仪器,
	

	
	
	
	
	1、电源输入电压：220V ±10；
	

	
	
	
	
	2、输入电流：0.2A；
	

	
	
	
	
	3、打印标距：5mm 10mm
	

	
	
	
	
	4、外形尺寸：630×230×300mm；
	

	
	
	
	
	5、重量：约30公斤。
	

	51
	药品柜
	套
	1
	全钢，90加仑/340L，外部尺寸:高1800*宽450*深900mm，双人双锁、可通风
	

	52
	四门试剂柜
	套
	1
	900*450*1800，上视下实、pp材质、四门,双锁，3块活动层板
	

	53
	通风橱
	套
	1
	全钢1200*850*2350
	

	
	
	
	
	含理化板台面，离心风机，PP/PVC风管，PP/PVC弯头
	

	54
	天平减震台
	套
	1
	台面尺寸（mm):900*600*800
	

	
	
	
	
	全钢
	

	55
	塞 尺
	个
	1
	量程0.02mm~1.00mm
	/

	56
	电子秤
	个
	1
	0-30Kg，分度值1g
	/

	57
	橡胶套
	根
	1
	/
	/

	58
	直角尺
	个
	1
	/
	/

	59
	抗压试模
	个
	12
	规格尺寸为：
	/

	
	
	
	
	150mmx150mmx150
	

	60
	抗折试模
	个
	3
	规格尺寸为：
	/

	
	
	
	
	150mmx150mmx550mm
	

	61
	抗渗试模
	个
	12
	一组6个，
	/

	
	
	
	
	规格尺寸为ф175mmxф185mmx高150mm
	

	62
	电磁搅拌器(含搅拌子)
	套
	1
	/
	/

	63
	温度计
	个
	1
	/
	/

	64
	电子天平
	个
	1
	测量范围 5000g
	/

	
	
	
	
	精度0.1g
	

	65
	试 模
	个
	3
	100mmx100mmx100mm
	/

	66
	试样筒
	个
	3
	上口径为 160mm，下口内径为150mm,净高 150mm 的刚性不渗水的金属容器
	/

	67
	5mm圆孔筛
	个
	1
	/
	/

	68
	试模盖板
	个
	6
	/
	/

	
	
	
	
	
	

	69
	试模
	个
	6
	40*40*160
	

	70
	水泥恒温养护水槽
	个
	1
	/
	水养箱

	71
	抽吸装置
	套
	1
	/
	1000ml

	72
	自动滴定设备
	套
	1
	可控制滴速,消耗量读数精确至0.01mL
	ZCL-1

	73
	0.9mm方孔筛
	套
	1
	/
	/

	74
	游标深度尺
	套
	1
	分度值为0.02mm
	300mm

	75
	棕色酸式滴定装置
	套
	1
	滴定管：25mL，精度0.1mL
	/

	
	
	
	
	
	

	76
	恒温水浴锅
	个
	1
	/
	/

	77
	试 模
	个
	1
	试模直径x高=ф100mmx100mm
	/

	78
	滴定设备，含酸式滴定管
	套
	1
	/
	1套滴定台酸碱滴定管各一

	79
	电炉(含石棉网)
	套
	1
	功率1500W
	/

	80
	干燥器
	套
	1
	内装变色硅胶
	240mm

	81
	多孔板、膨胀量测定装置、荷载板
	套
	1
	直径150mm,中心孔直径52mm;每对质量1.25kg
	含9块百分表，九个试验筒，九个透水板，九个地板，九个表架，72块压板


二、报价要求
本项目报单价及总价，投标报价包含为完成本项目所须的全部费用，请投标人投标前自行做好现场勘察，谨慎报价，中标后采购人不再追加费用。
三、其他要求
1）中标人免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。
2）质保期一年，质保期内，中标人免费提供硬件保修服务和软件升级服务。

3）中标人设立24h*7天维修服务热线及售后服务维保小组，设备出现故障时可先通过电话、QQ、微信等对用户进行技术指导，维保人员根据咨询内容，初步判断设备运行的好坏，并给出适当的维修建议。如果故障不能解决，须在2小时内作出响应，及时排除故障。必要时，于12小时内派技术人员到现场检查设备运行情况，进行维护维修。

4）中标人所送仪器设备必须符合国家、行业或地方标准，以及相关的技术规范和法规要求。
5）投标人应在投标文件中明确品牌及规格型号，若投标人采用推荐品牌外产品投标，需要经过招标人认可或提供相关证明材料，若未经过招标人认可且不能证明其所选品牌与推荐品牌处于同一档次，招标人可根据实际需要有权要求投标人更换成推荐品牌范围内任意品牌。
2、 合同格式
（参照使用）

项目名称： 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司亳州分公司试验室仪器采购

买 受 人：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司         

出 卖 人：                                             

签订时间：        年         月     日
采购合同
出卖人：                                            合同编号：
买受人：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司        签订地点：
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就下属货物买卖达成如下协议，以资遵守。
第一条：标的、数量、价款及交（提）货时间
	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌/厂商
	单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	交货时间
	交货地点

	1
	[image: image2.png]




	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合同总金额（大写）：
备注：上述产品报价含产品生产、运输送达至买方指定地点并下货 、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。


第二条：组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
(一) 采购文件及答疑、更正公告
(二) 采购文件标准文本中的“合同条款”；
(三) 中标 或成交 公告
(四) 卖方提交的响应文件及书面承诺函；
(五) 双方 另行签订的 补充协议。
第三条：合同金额
本合同的总金额为          元 （人民币大写：        ），其中税点为      %。
第四条：供货期限
卖方应于中标通知书发出后7日内完成设备安装，由买方进行验收。货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，     负责对货物承担安保义务。
第五条：验收要求
（一）质量技术标准
卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

卖方保证提供货物的技术指标或要求满足招标文件及合同约定要求，同时保证需要检定或校准的货物能够检定合格或校准结果满足检测依据/标准的要求。
（二）验收组织
买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 

（三）验收程序
1、由买方组织成立验收小组，必要时邀请外部技术专家。 

2、验收前要编制验收表格。 

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收，并最终形成验收记录。 

4、复杂设备的验收还包括但不限于出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、检定/校准、资质认定评审、技术培训等伴随服务的验收。
第六条：付款方式
1、在全部设备到货、安装调试完毕，验收合格，并提供全额正规发票后30日内，招标人付至合同金额的95%； 

2、余款5%作为质量保证金。质量保证金的返还：①若投标人承诺的质保期为12个月，则货物无质量问题且质保期满后一次性付清；②若投标人承诺的质保期大于12个月（不含），在质保期满12个月且货物无质量问题时，招标人付质量保证金的75%，待投标人承诺的质保期满后招标人一次性付清（若有违约则扣除相应违约金）。
第七条：售后服务
（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起  个月。
（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周   天    小时（工作时间）。
（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后    小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。
（四）如卖方在接到买方维修通知后    小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。
（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后    小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。
（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后    小时内到达现场。
第八条：履约保证金
本项目履约保证金为      元(人民币大写：      )，收受人为       ，期限为验收合格后      。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。
第九条：违约责任
（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的   %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金。

（三）卖方交货不符合合同约定的技术质量标准，卖方必须重新提供符合要求的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同并退还产品，买方有权要求卖方支付采购金额百分之五的赔偿款项并不退还履约保证金。
（五）卖方承诺：向买方提供的产品不侵犯他人知识产权，卖方及生产厂商对产品有完整权利，包括但不限于商标权、专利权等，因侵犯他人知识产权给买方带来的一切损失由卖方承担。

（六）设备验收未通过的，卖方将退还已支付的设备款，并赔偿买方因验收未通过所产生的损失。

（七）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成卖方的损失。

（八）卖方未履行在投标文件中所做承诺的，买方有权要求对卖方支付采购金额百分之五的违约金。

第十条：签约地点

本合同在               签订。
第十一条：合同的终止
（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

第十二条：其它
（一）买卖双方必须严格按照采购文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向      申请仲裁。

②向       人民法院起诉。

本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）
签字页
	出   卖   人
出卖人（公章）： 
住所：
法定代表人： 
委托代理人：
签约日期：
电话：
开户行：
账号：
邮政编码：
	买   受   人
买受人（公章）：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司
住所：安徽省合肥市包河区延安路19号
法定代表人：李天宝
委托代理人：
签约日期：
电话：
开户行：
账号：
邮政编码：230000


三、响应文件
安徽省建设工程测试研究院有限责任公司亳州分公司试验室仪器采购

项目编号：AHCJ-2024-272
报
价
文
件
供应商：（盖公章）
    年     月     日

（1）法人资格要求
1、法人资格要求：独立法人资格、具有有效营业执照；

注：提供有效的营业执照和税务登记证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照或事业单位法人证书和税务登记证的全部内容。提供三证合一营业执照复印件或影印件的，税务登记证无需提供。
（2）投标人承诺
我公司承诺：向招标人提供的产品不侵犯他人知识产权，投标人及生产厂商对产品有完整权利，包括但不限于商标权、专利权等，因侵犯他人知识产权给招标人带来的一切损失由我公司承担。

                            供应商：（盖公章）
 2024 年     月     日

（3） 报价书

	项目名称
	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司亳州分公司试验室仪器采购

	报价
（详见备注说明）
	人民币（含税）总价：        元，人民币（不含税）总价：        元，         税率:    %；


	备注说明
	含税控制价不超过87890.00元


供应商盖章：
日       期：
联系人及电话：

注：本合同总价款是包含人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金及保修期内保修等发生的所有费用的含税价款。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

分项报价表

	序号
	设备名称
	单位
	采购数量
	具体技术指标或要求
	单价
	金额
	备注

	1
	标准维卡仪
	套
	1
	1、0-70mm
	
	
	

	
	
	
	
	2、滑动部分总重量：300±1克
	
	
	

	
	
	
	
	3、试针直径：1.13±0.05毫米
	
	
	

	
	
	
	
	4、稠度试杆直径：10±0.05毫米
	
	
	

	
	
	
	
	5、满足GB/T 1346-2011标准要求
	
	
	

	2
	雷氏夹测定仪
	套
	1
	1、(0～25)mm
	
	
	

	
	
	
	
	2、满足GB/T 1346-2011标准要求
	
	
	

	3
	滴定管
	套
	1
	50mL，精度0.1mL，棕色
	
	
	

	4
	锥形瓶
	个
	6
	250mL
	
	
	

	5
	水泥胶砂流动度测定仪
	套
	1
	1.振动部分总重量:4.35kg±0.15kg
	
	
	

	
	
	
	
	2.振动落距:10mm±0.2mm
	
	
	

	
	
	
	
	3.振动频率:1HZ
	
	
	

	
	
	
	
	4.振动次数:25次
	
	
	

	
	
	
	
	5.材料:铸钢,工作面镀铬
	
	
	

	
	
	
	
	6.直径:230mm±1mm
	
	
	

	
	
	
	
	7、满足GB/T 2419-2005标准要求
	
	
	

	6
	智能数显水泥细度负压筛析仪
	套
	1
	1、工作负压：-4000~-10000pa
	
	
	

	
	
	
	
	2、喷气嘴转速：30r/min
	
	
	

	
	
	
	
	3、负压筛内径:Φ150mm
	
	
	

	
	
	
	
	4、筛网目孔边长:0.08mm、0.045mm各1个
	
	
	

	
	
	
	
	5、电源：AC220V
	
	
	

	
	
	
	
	6、满足GB/T 1345-2005标准要求
	
	
	

	7
	游标卡尺
	套
	1
	0-200mm数显，精度0.01mm
	
	
	

	8
	震击式标准振筛机
	套
	1
	振幅：8mm；振击次数：147次/min；筛摇动次数：221次/min
	
	
	

	
	
	
	
	1、筛具最大直径：200-300mm
	
	
	

	
	
	
	
	2、回转半径：12.5mm
	
	
	

	9
	砂石筛
	套
	1
	振幅：8mm；振击次数：147次/min；筛摇动次数：221次/min
	
	
	

	
	
	
	
	1、筛具最大直径：200-300mm
	
	
	

	
	
	
	
	2、回转半径：12.5mm
	
	
	

	
	
	
	
	3、0.075mm-90 mm方孔石子筛
	
	
	

	
	
	
	
	满足GB/T6003.1-2022  GB/T 6003.2-2022标准要求
	
	
	

	10
	电子天平
	套
	2
	0-15kg，分度值0.5g
	
	
	

	11
	电子天平
	套
	2
	0-15kg，分度值0.5g
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	电子天平
	套
	1
	0-5000g，分度值0.1g
	
	
	

	13
	饱和面干试模
	套
	1
	/
	
	
	

	14
	容量瓶
	套
	1
	1000ml、1ml
	
	
	

	15
	容量筒
	套
	1
	1L-30L
	
	
	

	16
	电子天平
	套
	1
	0-2000g,0.01g
	
	
	

	17
	针片状规准仪
	套
	1
	4.75-82.8mm
	
	
	

	18
	游标卡尺
	套
	1
	0-300mm 精度0.01mm
	
	
	

	19
	酸度计
	套
	1
	1、最小分辨率：0.01；
	
	
	

	
	
	
	
	2、测量范围：0-14.00；
	
	
	

	
	
	
	
	3、温度范围：（0.00-60.0）℃
	
	
	

	
	
	
	
	4、满足GB/T8077-2023要求
	
	
	

	20
	比重瓶
	个
	3
	0-25ml或0-50ml
	
	
	

	21
	电子秤
	套
	1
	100kg，1g
	
	
	

	22
	容量筒
	套
	1
	5L、10L，金属制品
	
	
	

	23
	坍落度筒
	套
	1
	范围：0-30cm、精度1cm
	
	
	

	
	
	
	
	满足GB 50080-2016、JTG 3420-2020标准要求
	
	
	

	24
	密度计
	套
	1
	乙种密度计0.995-1.020,最小分度值为0.0002
	
	
	

	
	
	
	
	满足GB 50123-2019、JTG 3430-2020标准要求
	
	
	

	25
	土壤筛
	套
	1
	0.075mm-60mm
	
	
	

	
	
	
	
	满足GB 50123-2019、JTG 3430-2020标准要求
	
	
	

	26
	土壤液塑限联合测定仪
	套
	1
	1、最大量程：22mm，分辨力：0.1mm
	
	
	

	
	
	
	
	2、最大量程:20mm左右
	
	
	

	
	
	
	
	3、分辨力:0.1mm
	
	
	

	
	
	
	
	4、测量非线性误差:优于2%
	
	
	

	
	
	
	
	5、接触指示灵敏度:大于10M
	
	
	

	
	
	
	
	6、锤重:100克±0.1克,76克±0.1克
	
	
	

	
	
	
	
	7、延时时间:5±0.5秒
	
	
	

	
	
	
	
	8、锥角:30°±2°
	
	
	

	
	
	
	
	9、测量时间:58左右
	
	
	

	
	
	
	
	10、连续工作时间:8小时
	
	
	

	
	
	
	
	满足GB 50123-2019、JTG 3430-2020标准要求
	
	
	

	27
	分析天平
	套
	1
	0-200g ，0.1mg
	
	
	

	28
	轻型触探仪
	套
	1
	落锤落距：500mm、锤重：10kg、探头直径40mm、锥角60°、探杆直径25mm
	
	
	

	
	
	
	
	满足 JGJ 340-2015标准要求                    
	
	
	

	29
	重型触探仪
	套
	1
	落锤落距：760mm、锤重：63.5kg、探头直径74mm、锥角60°、探杆直径42.5mm  
	
	
	

	
	
	
	
	满足 JGJ 340-2015标准要求                      
	
	
	

	30
	秒表
	套
	2
	0.1s   
	
	
	

	31
	塞尺
	套
	1
	0-15mm
	
	
	

	32
	手工铺砂仪
	套
	1
	容积25mL
	
	
	

	33
	磁力振动台
	套
	1
	符合GB/T 28635-2012、 GB/T 2542-2012
	
	
	

	
	
	
	
	GB/T 4111-2013、GB/T 25044-2010标准要求
	
	
	

	
	
	
	
	2．振动功率：370W
	
	
	

	
	
	
	
	3．振动频率：2800-3000N/min.  46.7-50HZ
	
	
	

	
	
	
	
	4．振动质量：32KG±0.5KG
	
	
	

	
	
	
	
	5．工作时间：2min
	
	
	

	
	
	
	
	6、振幅  0.75±0.02
	
	
	

	34
	自动调压混凝土抗渗仪
	套
	2
	0-4MPa
	
	
	

	
	
	
	
	1、工作方式：自动恒压且自动升降
	
	
	

	
	
	
	
	2、一次性可做试件数：6个
	
	
	

	
	
	
	
	3、主模尺寸：φ174.8mm
	
	
	

	
	
	
	
	4、模腔上口直径：φ185mm,高度153mm
	
	
	

	
	
	
	
	满足GB/T 50082-2009标准要求
	
	
	

	35
	电子天平
	套
	1
	0~200g；0.0001g  
	
	
	

	36
	砖抗压强度试模
	套
	2
	1、小模具，长:外径:31cm，内径:25cm；宽:外径:15cm，内径:12.5cm；高:外径:8cm，内径:7cm
	
	
	各10个，总计20个

	
	
	
	
	2、大模具，长:外径:31cm，内径:25cm
	
	
	

	
	
	
	
	宽:外径:27cm，内径:25cm
	
	
	

	
	
	
	
	高:外径:8cm，内径:7cm
	
	
	

	
	
	
	
	3、小模具10个，大模具10个。
	
	
	

	37
	全自动索氏萃取器
	套
	1
	1、每批提取样品数:6个
	
	
	

	
	
	
	
	2、脂肪测定仪提取瓶容积:250ML/个或500ML可选
	
	
	

	
	
	
	
	3、提取样品量:0-5G/个(可选配0-20G/个)
	
	
	

	
	
	
	
	4、控温范围:室温+5°C~100°C    
	
	
	

	
	
	
	
	5、电加热功率:800W
	
	
	

	
	
	
	
	6、控制器:液晶显示
	
	
	

	
	
	
	
	7、控温精度:±0.3°C
	
	
	

	
	
	
	
	8、升温时间:约10分钟
	
	
	

	
	
	
	
	9、回收系统:自动
	
	
	

	
	
	
	
	10、溶剂回收率:>80%
	
	
	

	
	
	
	
	满足GB/T 328.26-2007要求
	
	
	

	38
	测厚仪
	套
	1
	GB/T13761.1-2022《土工合成材料规定压力下厚度的测量 第1部分:单层产品》
	
	
	

	
	
	
	
	1、四种测头：(25cm2、100cm2、Ф10mm、Ф2mm)不同加载力的厚度测试。基准板可上升下降，适合不同厚度试样进行测试。
	
	
	

	
	
	
	
	2、测量厚度范围：0.01~30mm
	
	
	

	
	
	
	
	3、最小显示数值：0.01mm
	
	
	

	
	
	
	
	4、压脚面积：25cm2和100cm2
	
	
	

	
	
	
	
	5、试样压力：2kpa、20kpa、200kpa
	
	
	

	
	
	
	
	6、基准板：200mmx160mm
	
	
	

	
	
	
	
	7、杠杆比：1:6   1:12
	
	
	

	39
	读数放大镜
	套
	1
	10倍
	
	
	

	40
	干燥器
	套
	1
	30cm
	
	
	

	41
	培养皿
	套
	1
	70*40mm
	
	
	

	42
	铝板
	套
	1
	厚度不小于2mm，面积大于100*50mm
	
	
	

	
	
	
	
	100*100*2mm，可定制其他尺寸
	
	
	

	43
	角度尺
	套
	1
	0-320度 无视差款
	
	
	

	44
	钢板尺
	套
	1
	600mm，1mm
	
	
	

	45
	铝盒
	套
	1
	40*25mm，55*35mm,70*38mm,80*50mm,100*50mm一套
	
	
	

	46
	量筒
	套
	1
	1000ml
	
	
	

	47
	百分表
	套
	2
	0-10mm，0.01mm
	
	
	

	48
	水泥净浆搅拌机
	套
	1
	慢速转速：62±2r/min,搅拌时间：120±1s；快速转速：125±5r/min，搅拌时间：120±3s
	
	
	

	
	
	
	
	符合JC/T 729的要求
	
	
	

	49
	立式砂浆搅拌机
	套
	1
	1、筒深 29cm直径38cm
	
	
	

	
	
	
	
	2、外形尺寸90*44*94cm
	
	
	

	
	
	
	
	3、搅拌叶转速：(顺时针)80±4R/MIN
	
	
	

	
	
	
	
	4、搅拌筒转速：(逆时针)60土2R/MIN
	
	
	

	
	
	
	
	5、满足JGJ/T 70-2009标准要求
	
	
	

	50
	钢筋连续式标点机
	套
	1
	用途：为测试钢筋延伸率而设计的划印仪器,
	
	
	

	
	
	
	
	1、电源输入电压：220V ±10；
	
	
	

	
	
	
	
	2、输入电流：0.2A；
	
	
	

	
	
	
	
	3、打印标距：5mm 10mm
	
	
	

	
	
	
	
	4、外形尺寸：630×230×300mm；
	
	
	

	
	
	
	
	5、重量：约30公斤。
	
	
	

	51
	药品柜
	套
	1
	全钢，90加仑/340L，外部尺寸:高1800*宽450*深900mm，双人双锁、可通风
	
	
	

	52
	四门试剂柜
	套
	1
	900*450*1800，上视下实、pp材质、四门,双锁，3块活动层板
	
	
	

	53
	通风橱
	套
	1
	全钢1200*850*2350
	
	
	

	
	
	
	
	含理化板台面，离心风机，PP/PVC风管，PP/PVC弯头
	
	
	

	54
	天平减震台
	套
	1
	台面尺寸（mm):900*600*800
	
	
	

	
	
	
	
	全钢
	
	
	

	55
	塞 尺
	个
	1
	量程0.02mm~1.00mm
	
	
	/

	56
	电子秤
	个
	1
	0-30Kg，分度值1g
	
	
	/

	57
	橡胶套
	根
	1
	/
	
	
	/

	58
	直角尺
	个
	1
	/
	
	
	/

	59
	抗压试模
	个
	12
	规格尺寸为：
	
	
	/

	
	
	
	
	150mmx150mmx150
	
	
	

	60
	抗折试模
	个
	3
	规格尺寸为：
	
	
	/

	
	
	
	
	150mmx150mmx550mm
	
	
	

	61
	抗渗试模
	个
	12
	一组6个，
	
	
	/

	
	
	
	
	规格尺寸为ф175mmxф185mmx高150mm
	
	
	

	62
	电磁搅拌器(含搅拌子)
	套
	1
	/
	
	
	/

	63
	温度计
	个
	1
	/
	
	
	/

	64
	电子天平
	个
	1
	测量范围 5000g
	
	
	/

	
	
	
	
	精度0.1g
	
	
	

	65
	试 模
	个
	3
	100mmx100mmx100mm
	
	
	/

	66
	试样筒
	个
	3
	上口径为 160mm，下口内径为150mm,净高 150mm 的刚性不渗水的金属容器
	
	
	/

	67
	5mm圆孔筛
	个
	1
	/
	
	
	/

	68
	试模盖板
	个
	6
	/
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	试模
	个
	6
	40*40*160
	
	
	

	70
	水泥恒温养护水槽
	个
	1
	/
	
	
	水养箱

	71
	抽吸装置
	套
	1
	/
	
	
	1000ml

	72
	自动滴定设备
	套
	1
	可控制滴速,消耗量读数精确至0.01mL
	
	
	ZCL-1

	73
	0.9mm方孔筛
	套
	1
	/
	
	
	/

	74
	游标深度尺
	套
	1
	分度值为0.02mm
	
	
	300mm

	75
	棕色酸式滴定装置
	套
	1
	滴定管：25mL，精度0.1mL
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	恒温水浴锅
	个
	1
	/
	
	
	/

	77
	试 模
	个
	1
	试模直径x高=ф100mmx100mm
	
	
	/

	78
	滴定设备，含酸式滴定管
	套
	1
	/
	
	
	1套滴定台酸碱滴定管各一

	79
	电炉(含石棉网)
	套
	1
	功率1500W
	
	
	/

	80
	干燥器
	套
	1
	内装变色硅胶
	
	
	240mm

	81
	多孔板、膨胀量测定装置、荷载板
	套
	1
	直径150mm,中心孔直径52mm;每对质量1.25kg
	
	
	含9块百分表，九个试验筒，九个透水板，九个地板，九个表架，72块压板


1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、生产厂商，否则可能导致投标无效。

3、若投标人采用推荐品牌外产品投标，需要经过招标人认可或提供相关证明材料，若未经过招标人认可且不能证明其所选品牌与推荐品牌处于同一档次，招标人可根据实际需要有权要求投标人更换成推荐品牌范围内任意品牌。

4、含税总价不得超过项目预估价。

5、经评审最低价法：最后报价（不含税总价）（对通过资格审查的报价文件，按报价由低到高进行排序，报价最低的单位推荐为第一中标候选人。如报价一致，则通过抽签的方式确定排名。）
4

